		2020 대구국제섬유박람회(PID) 장치공사내역

품목		규격(m/kw)	수량	단위	비고
1)	조립부스	3×3×2.4(H)	300	부스
2)	발급데스크	15	1	개소	1F 로비
3)	등록데스크	3	2	개	1F 로비
4)	비즈니스센터	12×6×2.4(H)	1	개	바이어라운지 공용
5)	종합상황판(大)	8	1	개
6)	물품보관소	6×3×2.4(H)	1	개
7)	안내데스크	6×3×2.4(H)	1	개
8)	통역원사무소(신관)	입구 게이트	2	개
9)	전기공사	1	500	kw
10)	급배수 압축공사, 설치 철거	15/25A	5	개소	실투입수량 확인 후 정산 및 지급
11)	파이텍스	135×3	650	㎡	통로 및 카페테리아
1)	조립부스		300	부스
-	옥타늄 SYSTEM 구조(변형)	3×3×2.4(H)	1	부스	제안사항
-	상호간판		1(2)	개	코너부스 2개
-	전기조명장치(간판, 내부)	spot	4	개	제안사항
-	선반	300*1000mm	1	개	1개
-	이동식 행거	1000mm	2	개	2개
-	전기	220V	1	Kw	콘센트 2구
-	파이텍스	9㎡	1	식	방염신품
-	인포데스크 및 의자		1	조	인포데스크 및 의자 각1ea
-	상담테이블 및 의자		1	조	의자 3ea
-	부스번호판		1(2)	개	제안사항
-	쓰레기통		1	개
2)	발급데스크		1	개소	등록카드 접수대
-	목공벽체 SYSTEM 구조	15m	1	부스	제안사항
-	상호간판			개	제안사항
-	전기조명장치	spot		개	제안사항
-	전기	220V	6	개	제안사항
-	파이텍스	45㎡	1	식	방염신품
-	실사출력			m	뒷벽체 및 하단부
-	테이블 및 의자		12	개	제안사항
3)	등록데스크		2	개	1F 로비
-	옥타늄 SYSTEM 구조(변형)	3m	1	식	제안사항
-	합판(상판용)			개	제안사항
-	시트사인(아크릴+실사출력)			m	제안사항
-	데코사인			조	제안사항
-	사인 아크릴			개	제안사항
4)	비즈니스센터		1	개
-	옥타늄 SYSTEM 구조(변형)	12×6×2.4(H)	1	식	제안사항
-	전기조명장치(간판, 내부)	spot		개	제안사항
-	전기	220v	3	kw	콘센트 6구
-	시트사인(아크릴+실사출력)			조	제안사항
-	데코사인			조	제안사항
-	시스템 데스크		5	개	제안사항
-	의자	일반의자	4	개	제안사항
-	실사출력 상황판			㎡	제안사항
-	파이텍스	72㎡	1	식	방염신품
-	벽체			개	벽체마감
-	컴퓨터 셋트		3	개	최신기종
-	프린트기		1	개	제안사항
-	냉온수기+생수		1	개	제안사항
-	원탁세트		5	조	제안사항
5)	종합상황판(大)		1	개	1F 로비
-	목공벽체 SYSTEM 구조	8m	1	식	제안사항
-	전기조명장치	형광등, spot		개	제안사항
-	전기	220v	4	조	콘센트 8구 (2구2개소)
-	시트사인(아크릴+실사출력)	실사출력 6.5m이상		조	일체형 제안
-	사인 아크릴			개	제안사항
6)	물품보관소		1	개	1층로비
-	옥타늄 SYSTEM 구조(변형)	6×3×2.4(H)	1	식	제안사항
-	전기조명장치	형광등, spot		개	제안사항
-	전기	220v	1	kw	콘센트 2구
-	파이텍스	18㎡	1	식	방염신품
-	시트사인(아크릴+실사출력)			조	제안사항
-	상호간판			개	제안사항
-	합판(상판용)			개	제안사항
-	의자	높은의자	2	개	제안사항
7)	안내데스크		1	개	1층 입구
-	옥타늄 SYSTEM 구조(변형)	6×3×2.4m	1	식	제안사항
-	전기조명장치	형광등, spot		개	제안사항
-	전기	220v	1	kw	콘센트 2구
-	파이텍스	18㎡	1	식	방염신품
-	시트사인(아크릴+실사출력)			조	제안사항
-	상호간판			개	제안사항
-	합판(상판용)			개	제안사항
-	의자	높은의자	2	개	제안사항
8)	통역원사무소(신관)		2	개
-	옥타늄 SYSTEM 구조(변형)	입구 게이트	1	식	임의결정
-	의자		5	개	제안사항
9)	전기공사 및 동력	동력전기	500	kw	독립부스, 기계 등
10)	급배수,압축공기 설치/철거	15/25A	5	개소	실투입 수량 정산
11)	파이텍스(통로 및 카페테리아)		650	㎡	방염신품

□ 장치공사 총괄

※ 장치공사 내역은 부스 설치에 의해 수량은 변경될 수 있음.