		2021 대구국제섬유박람회(PID) 장치 발주내역

□ 장치공사 총괄

품목		규격(m/kw)	수량	단위	비고
1)	조립부스	3×3×2.4(H)	200	부스
2)	등록데스크(셀프등록)	3	2	개소	1F 로비
3)	등록데스크(현장등록)	3	1	개소	1F 로비
4)	비즈니스센터	12×9×2.4(H)	1	개	전시장내
5)	온라인 상담회장	21×15×2.4(H)	1	개	전시장내
6)	종합상황판(大)	8	1	개	1F 로비
7)	안내데스크	6×3×2.4(H)	2	개	전시장내
8)	전기공사	1	350	kw
9)	급배수 압축공사, 설치 철거	15/25A	5	개소	실투입수량 확인 후 정산 및 지급
10)	파이텍스	225×2	450	㎡	통로
1)	조립부스		200	부스
-	옥타늄시스템 구조	3×3×2.4(H)	1	부스	제안사항
-	상호간판		1(2)	개	코너부스 2개
-	전기조명장치(간판, 내부)	spot	4	개	제안사항
-	선반	300*1000mm	1	개	1개
-	이동식 행거	1000mm	2	개	2개
-	전기	220V	1	Kw	콘센트 2구
-	파이텍스	9㎡	1	식	방염신품
-	인포데스크 및 의자		1	조	의자 1ea
-	상담테이블 및 의자		1	조	의자 3ea
-	부스번호판		1(2)	개	제안사항
-	쓰레기통		1	개
2)	등록데스크(셀프등록)		2	개소	1F 로비
-	SYSTEM 구조	3m	1	부스	구조제안사항
-	상호간판			개	제안사항
-	전기조명장치	spot		개	제안사항
-	전기	220V	3	개	제안사항
-	파이텍스	6㎡	1	식	방염신품
-	실사출력			m	뒷벽체 및 하단부 (QR안내 등)
-	테이블(모니터, 명찰출력용)	1m	2	개	양쪽2개
3)	등록데스크(현장등록)		1	개	1F 로비
-	SYSTEM 구조	3m	1	부스	구조제안사항
-	상호간판			개	제안사항
-	전기조명장치	spot		개	제안사항
-	전기	220V	3	개	제안사항
-	파이텍스	9㎡	1	식	방염신품
-	실사출력			m	뒷벽체 및 하단부
-	시스템 데스크	3m	1	개	제안사항
-	의자		3	개	제안사항
4)	비즈니스센터		1	개
-	옥타늄시스템 구조	12×9×2.4(H)	1	식	안사항
-	전기조명장치(간판, 내부)	spot		개	제안사항
-	전기	220v	5	kw	콘센트 6구
-	시트사인(아크릴+실사출력)			조	제안사항
-	데코사인			조	제안사항
-	파이텍스	108㎡	1	식	방염신품
-	벽체			개	벽체마감
-	컴퓨터 셋트		3	개	최신기종
-	프린트기		1	개	제안사항
-	테이블 및 의자		4	개	제안사항
-	50인치 모니터(스텐트형)		1	개	영상출력용
-	노트북		1	개	영상출력용
-	인터넷 회선		4	회선	설치포함
-	냉온수기+생수		1	개	제안사항
-	원탁세트		6	조	의자 4ea
-	스툴의자		8	개	제안사항
5)	온라인 상담회장	21×15×2.4(H)	1	개
-	옥타늄시스템 구조	3×3×2.4(H)	10	식	제안사항
-	전기조명장치(간판, 내부)	spot		개	제안사항
-	전기	220v	10	kw	제안사항
-	파이텍스	90㎡	1	식	상담부스 10개
-	시트사인(아크릴+실사출력)			조	제안사항
-	실사출력 상황판			㎡	제안사항
-	벽체			개	벽체마감
-	화상회의용 노트북		10	개	최신기종
-	모니터	32인치	10	개	최신기종
-	웹캠		10	개	제안사항
-	인터넷 회선		10	회선	설치포함
-	테이블		10	개	제안사항
-	의자		20	개	제안사항
-	이동식 행거		10	개	제안사항
-	아크릴 칸막이		10	개	코로나 방지용
-	원탁세트		4	조	의자 4ea
6)	종합상황판(大)		1	개	1F 로비
-	SYSTEM 구조	8m	1	식	구조제안사항
-	전기조명장치	형광등, spot		개	제안사항
-	전기	220v	4	개	제안사항
-	시트사인(아크릴+실사출력)			조	제안사항
-	데코사인			조	제안사항
7)	안내데스크		2	개	1층 입구
-	옥타늄시스템 구조	6×3×2.4m	1	식	제안사항
-	전기조명장치	형광등, spot		개	제안사항
-	전기	220v	1	kw	콘센트 2구
-	파이텍스	18㎡	1	식	방염신품
-	시트사인(아크릴+실사출력)			조	제안사항
-	상호간판			개	제안사항
-	합판(상판용)			개	제안사항
-	의자	높은의자	2	개	제안사항
8)	전기공사 및 동력	동력전기	350	kw
9)	급배수,압축공기 설치/철거	15/25A	5	개소	실투입 수량 정산
10)	파이텍스(통로)		450	㎡	방염신품

※ 장치공사 내역은 부스 설치에 의해 수량은 변경될 수 있음.