		2022 대구국제섬유박람회(PID) 장치 발주내역

□ 장치공사 총괄

품목		규격(m/kw)	수량	단위	비고
1)	조립부스	3×3×2.4(H)	200	부스
2)	프리미엄 부스	9×6×2.4(H)	3	부스	아트월(목공벽체)
3)	등록데스크(셀프등록)	4	2	개소	1F 로비
4)	등록데스크(현장등록)	4	1	개소	1F 로비
5)	비즈니스센터	6×15×2.4(H)	1	개	전시장내 (통합부스 형태)
6)	온라인 상담회장	18×15×2.4(H)	1	개
7)	종합상황판(大)	8	1	개	1F 로비
8)	안내데스크	6×3×2.4(H)	2	개	전시장내
9)	바닥 유도사인	1	6	개	시트지 출력
10)	전기공사	1	300	kw
11)	급배수 압축공사, 설치 철거	15/25A	5	개소	실투입수량 확인 후 정산 및 지급
12)	파이텍스	255×2	510	㎡	통로
1)	조립부스		200	부스
-	옥타늄시스템 구조	3×3×2.4(H)	1	부스	제안사항
-	상호간판		1(2)	개	코너부스 2개
-	전기조명장치(간판, 내부)	spot	4	개	제안사항
-	선반	300*1000mm	1	개	1개
-	이동식 행거	1000mm	2	개	2개
-	전기	220V	1	Kw	콘센트 2구
-	파이텍스	9㎡	1	식	방염신품
-	인포데스크 및 의자		1	조	의자 1ea
-	상담테이블 및 의자		1	조	의자 3ea
-	부스번호판		1(2)	개	제안사항
-	쓰레기통		1	개
2)	프리미엄 부스		3	6부스
-	아트월(목공벽체) system 구조	9×6×2.4(H)	1	부스	목공벽체(9m, ━형) (3면 오픈형태)
-	전기조명장치	spot	6	개
-	전기	220V	3	개	콘센트 2구
-	파이텍스	54㎡	1	식	방염신품
-	실사출력	9×2.4	21.6	㎡	상호간판 및 제품설명 등

3)	등록데스크(셀프등록)		2	개소	1F 로비
-	SYSTEM 구조	4m	1	부스	구조제안사항
-	상호간판			개	제안사항
-	전기조명장치	spot		개	제안사항
-	전기	220V	3	개	제안사항
-	파이텍스	8㎡	1	식	방염신품
-	실사출력			m	뒷벽체 및 하단부 (QR안내 등)
-	테이블(모니터, 명찰출력용)		2	개	양쪽2개
4)	등록데스크(현장등록)		1	개	1F 로비
-	SYSTEM 구조	4m	1	부스	구조제안사항
-	상호간판			개	제안사항
-	전기조명장치	spot		개	제안사항
-	전기	220V	3	개	제안사항
-	파이텍스	8㎡	1	식	방염신품
-	실사출력			m	뒷벽체 및 하단부
-	시스템 데스크	3m	1	개	제안사항
-	의자		3	개	제안사항
5)	비즈니스센터		1	개
-	옥타늄시스템 구조	6×15×2.4(H)	1	식	구조제안사항
-	전기조명장치(간판, 내부)	spot		개	제안사항
-	전기	220v	5	kw	제안사항
-	시트사인(아크릴+실사출력)			조	제안사항
-	데코사인			조	제안사항
-	파이텍스	90㎡	1	식	방염신품
-	벽체			개	벽체마감
-	컴퓨터 셋트		3	개	최신기종
-	프린트기		1	개	제안사항
-	테이블 및 의자		4	개	제안사항
-	인터넷 회선		3	회선	설치포함
-	냉온수기+생수		1	개	제안사항
-	원탁세트		4	조	의자 4ea
-	소파세트		2	조	소파 2인용 2개, 유리테이블

6)	온라인 상담회장	18×15×2.4(H)	1	개
-	옥타늄시스템 구조	3×3×2.4(H)	10	식	상담부스 10개
-	전기조명장치(간판, 내부)	spot		개	제안사항
-	전기	220v	10	kw	제안사항
-	파이텍스	90㎡	1	식	상담부스 10개
-	시트사인(아크릴+실사출력)			조	제안사항
-	실사출력 상황판			㎡	제안사항
-	벽체			개	벽체마감
-	화상회의용 노트북		10	개	최신기종
-	모니터	32인치	10	개	최신기종
-	웹캠		10	개	제안사항
-	인터넷 회선		10	회선	설치포함
-	테이블		10	개	제안사항
-	의자		20	개	제안사항
-	이동식 행거		10	개	제안사항
-	아크릴 칸막이		10	개	코로나 예방
-	사각테이블 세트		8	조	의자 2ea
7)	종합상황판(大)		1	개	1F 로비
-	SYSTEM 구조	8m	1	식	구조제안사항
-	전기조명장치	형광등, spot		개	제안사항
-	전기	220v	4	개	제안사항
-	시트사인(아크릴+실사출력)			조	제안사항
-	데코사인			조	제안사항
8)	안내데스크		2	개	1층 입구
-	옥타늄시스템 구조	6×3×2.4m	1	식	제안사항
-	전기조명장치	형광등, spot		개	제안사항
-	전기	220v	1	kw	콘센트 2구
-	파이텍스	18㎡	1	식	방염신품
-	시트사인(아크릴+실사출력)			조	제안사항
-	상호간판			개	제안사항
-	합판(상판용)			개	제안사항
-	의자	높은의자	2	개	제안사항
9)	바닥 유도사인	1	6	개	시트지 출력
10)	전기공사 및 동력	동력전기	300	kw	실투입 수량 정산
11)	급배수,압축공기 설치/철거	15/25A	5	개소	실투입 수량 정산
12)	파이텍스(통로)	255×2	510	㎡	방염신품

※ 장치공사 내역은 부스 설치에 의해 수량 및 디자인 시안이 변경될 수 있음.