2024 대구국제섬유박람회

전시 기본부스 및 부대시설물 장치공사 용역 과업지시서

2024.  1.

1		과업 개요

Ⅰ. 과업개요

1. 용 역 명 : 2024 대구국제섬유박람회(PID) 전시 기본부스 및 부대시설물

장치공사 용역

2. 과업기간 : 계약체결일로부터 ~ 2024. 3. 31까지

Ⅱ. 전시회 개요

1. 전시회명 : 2024 대구국제섬유박람회(Preview In DAEGU 2024)

2. 개최장소 : 엑스코(EXCO) 동관 4, 5, 6 Hall

3. 전시기간 : 2024. 3. 13.(수) ~ 3. 15.(금)

4. 주요내용

가. 개막행사 : 개막식, 라인투어

나. 부대행사 : 섬유패션산업 세미나, 국내외 브랜드 초청 상담회 등

5. 전시규모 : 350개사 650개 부스정도(행사장 면적 : 15,024㎡)

6. 전시품목 : 원사, 직물, 고기능성 소재, 친환경 소재, 산업용 소재, DTPㆍ섬유기계, 홈침장, 패션완제품, 액세서리, 부자재 등

7. 전시관 구성

가. 기본부스 : 기본조립부스

나. 부대시설 : 상담장, 세미나장, 종합안내데스크, 등록대, 종합현황판 등

8. 주최/주관 : 대구광역시, 경상북도 / 대구경북섬유산업연합회

Ⅲ. 과업내용

1. 장치공사일정

가. 내부공사기간 : 2024. 3. 11(월) ~ 3. 12(화) (2일간)

나. 조립부스 공사(설치)완료일 : 2024. 3. 12(화) 13:00까지

다. 부대시설 및 추가공사(설치)완료일 : 2024. 3. 12(화) 16:00까지

- 단 등록데스크 부스공사(설치) 완료일 : 2024. 3. 11(월) 20:00까지

라. 철거완료일 : 2024. 3. 16(토) 18:00 까지

2. 과업범위

가. 부스 및 부대시설 장치 시공 : 기본조립부스, 상담장(비즈니스센터), 세미나장, 종합안내데스크, 등록대, 종합현황판, 기타 부대시설 등

나. 비품설치 및 배치

다. 전기배선, 급배수, 파이텍스 등 기술 시공

라. 장치공사 사무국 운영 : 부스 시공 관련 참가업체 자료 관리, 사전 / 현장 기술지원 및 대응

※ 장치공사 내역, 설치 및 철거 일정 등은 제안 내용 및 추진상황에 따라 향후 일부 조정될 수 있다.

※ 조립부스 및 부대시설물 디자인에 대해서는 사무국의 요청에 따라 변경을 수용하며, 공사수량의 증․차감에 대해 상호 협의에 의해 실수량(실투입) 정산한다.

3. 전시장 상세 구성 : 동관 4, 5, 6 Hall

※ 전시장 상세 구성은 과업내용을 이해하기 위한 참고자료로 활용

※ 추진상황에 따라 향후 전시장 구성은 일부 조정될 수 있음

2		장치공사 용역 제안요청 내용

Ⅰ. 장치공사 총괄

품목		규격(m/kw)	수량	단위	비고
1)	조립부스	3×3×2.4(H)	380	부스
2)	등록데스크(셀프등록)	4	3	개소	1F 로비
3)	등록데스크(현장등록)	6	1	개소	1F 로비
4)	종합상황판(大)	8	1	개	1F 로비
5)	안내데스크	6×3×2.4(H)	2	개	전시장내
6)	상담회장	15×15×2.4(H)	1	개소	(비즈니스센터 겸용)
7)	세미나장	18×24×2.4(H)	1	개소	(개막식 행사장 겸용)
8)	전기공사	1	700	kw
9)	급배수 압축공기, 설치 철거	15/25A	10	개소	실투입수량 확인 후 정산 및 지급
10)	파이텍스	275×2, 12×15	730	㎡	통로, 카페테리아

Ⅱ. 세부시공내역

1)	조립부스		380	부스
-	옥타늄시스템 구조	3×3×2.4(H)	1	부스	제안사항
-	상호간판		1(2)	개	코너부스 2개
-	전기조명장치(간판, 내부)	spot	4	개	제안사항
-	선반	300*1000mm	1	개	1개
-	이동식 행거	1000mm	2	개	2개
-	전기	220V	1	Kw	콘센트 2구
-	파이텍스	9㎡	1	식	방염신품
-	인포데스크 및 의자		1	조	의자 1ea
-	상담테이블 및 의자		1	조	의자 3ea
-	부스번호판		1(2)	개	제안사항
-	쓰레기통		1	개

2)	등록데스크(셀프등록)		3	개소	1F 로비
-	SYSTEM 구조	4m	1	부스	구조제안사항
-	상호간판			개	제안사항
-	전기조명장치	spot		개	제안사항
-	전기	220V	3	개	제안사항
-	파이텍스	8㎡	1	식	방염신품
-	실사출력			m	QR안내
-	테이블(모니터, 명찰출력용)		2	개	제안사항

3)	등록데스크(현장등록)		1	개	1F 로비
-	SYSTEM 구조	6m	1	부스	구조제안사항
-	상호간판			개	제안사항
-	전기조명장치	spot		개	제안사항
-	전기	220V	3	개	제안사항
-	파이텍스	12㎡	1	식	방염신품
-	실사출력			m	뒷벽체 및 하단부
-	시스템 데스크	6m	1	개	제안사항
-	하이스툴		3	개	제안사항
4)	종합상황판(大)		1	개	1F 로비
-	SYSTEM 구조	8m	1	식	구조제안사항
-	전기조명장치	형광등, spot		개	제안사항
-	전기	220v	4	개	제안사항
-	시트사인(아크릴+실사출력)			조	제안사항
-	데코사인			조	제안사항
5)	안내데스크		2	개	전시장내
-	옥타늄시스템 구조	6×3×2.4m	1	식	제안사항
-	전기조명장치	형광등, spot		개	제안사항
-	전기	220v	1	kw	콘센트 2구
-	파이텍스	18㎡	1	식	방염신품
-	시트사인(아크릴+실사출력)			조	제안사항
-	상호간판			개	제안사항
-	합판(상판용)			개	제안사항
-	하이스툴		2	개	제안사항
-	사각테이블		2	개	제안사항
-	의자		4	개	제안사항

6)	상담회장(비즈니스센터)		1	개
-	옥타늄시스템 구조	15×15×2.4(H)	1	식	구조제안사항
-	전기조명장치(간판, 내부)	spot		개	제안사항
-	전기	220v	6	kw	제안사항
-	시트사인(아크릴+실사출력)			조	제안사항
-	실사출력 상황판(일정표)			㎡	제안사항
-	시스템 데스크(안내)		1	개	제안사항
-	파이텍스	225㎡	1	식	방염신품
-	벽체			개	벽체마감
-	컴퓨터 세트		3	개	최신기종
-	프린트기		1	개	제안사항
-	테이블세트(의자 2ea)		3	개	컴퓨터 설치용
-	인터넷 회선		3	회선	설치포함
-	냉온수기+생수		1	개	제안사항
-	원탁세트(의자 4ea)		2	조	바이어라운지용
-	사각테이블세트(의자 4ea)		6	조	오픈형 상담테이블
6-1)	개별상담부스(1)		6	부스
-	옥타늄시스템 구조	3×4×2.4(H)	1	부스	제안사항
-	전기조명장치(간판, 내부)	spot	1	개	제안사항
-	전기	220v	1	kw	콘센트 2구
-	시트사인(아크릴+실사출력)		1	조	제안사항
-	벽체			개	벽체마감
-	사각테이블		2	개	제안사항
-	의자		8	개	제안사항
-	이동식 행거		2	개	제안사항
7)	세미나장(개막식 행사장)		1	부스	LED전광판, 단상 별도제작 예정
-	옥타늄시스템 구조	18×24×2.4(H)	1	부스	제안사항
-	전기조명장치(간판, 내부)	spot	1	개	제안사항
-	전기	220v	4	kw	제안사항
-	데코사인		1	조	제안사항
-	시스템 데스크(안내)		1	개	제안사항
-	하이스툴		2	개	제안사항
-	실사출력 상황판(일정표)			㎡	제안사항
-	의자		100	개	제안사항

8)	전기공사 및 동력	동력전기	700	kw	실투입 수량 정산
9)	급배수,압축공기 설치/철거	15/25A	10	개소	실투입 수량 정산
10)	파이텍스(통로, 카페테리아)	275×2, 12×15	730	㎡	방염신품

※ 장치공사 내역은 부스 설치에 의해 수량 및 디자인 시안이 변경될 수 있음.

3		일반사항

Ⅰ. 일반사항

1. 설계의 해석

본 전시부스 장치공사(이하 ‘공사’라 한다)는 도면과 과업지시서에 의하여 실시하되 불분명한 개소가 있을 시는 대구경북섬유산업연합회(이하 연합회)와 계약상대자간의 협의를 통해 해결한다.

2. 시 공

가. 본 공사를 위한 자재의 시공 및 설치는 공장에서 완전 제작한 후 운반하여 현장에서 조립하여야 한다.

나. 발주처의 자료에 부합하는 기본부스 및 부대시설을 시공하여야 한다.

3. 재료 및 색조

계약상대자는 과업지시서 등을 기반으로 하여 연합회에서 요청하는 재료 및 색조대로 시공하여야 하며, 완성 후에는 연합회의 확인절차를 거쳐 납품 시공하여야 한다.

4. 설계변경

가. 현장공사 중 전기, 시설물 보강, 세부품목의 발주와 같은 추가사항 발생 시 계약상대자는 사전에 연합회의 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

나. 재료의 치수(규격), 공법, 위치 조정과 같은 경미한 변경사항 발생 시 본 공사의 계약금액 및 계약기간은 증감하지 않는다.

다. 연합회의 요구에 의하여 신규품목이 발생할 경우, 해당 과업내용의 변경(설계변경)에 대하여 연합회는 계약상대자와의 협의 하에 변경계약을 체결할 수 있다. 단, 신규품목에 대한 단가산정은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 시행령, 시행규칙, 기획재정부 계약예규 등의 기준을 적용한다.

라. 증감된 물량의 단가는 계약상대자가 제출한 산출내역서상의 단가로서 정산하여 처리하며, 특히 물량증감에 대하여 계약상대자는 이의를 제기할 수 없다.

5. 일반재료

본 공사에 사용되는 모든 재료는 도면에 표기된 재료로서 시공하되 K.S.규격품을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

6. 견본품

설계도면에 명시된 모든 칼라, 문안 원고 등은 사전에 연합회의 승인을 득한 후 사용한다.

7. 수 속

가. 본 공사에 필요한 수속은 계약상대자의 책임 하에 완료토록 한다.

나. 시공 시 필요한 수속절차 및 소요비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

8. 공사장 관리

가. 계약상대자는 노무자, 기타 인원의 출입감시, 풍기 및 위생단속을 철저히 하여야 한다.

나. 계약상대자는 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 기타 안전사고 유의하며 사고 시에는 전적으로 책임을 진다.

다. 기존 시설물의 파손 등은 계약상대자가 원상 복구하여야 한다.

라. 계약상대자는 시공재료 및 시공설비의 정리와 관련하여 현장내의 청소를 철저히 하며, 전시회 담당자 및 연합회 전시장 관리자의 지시를 준수 시행하여야 한다.

9. 전시 장치물의 사후처리

계약상대자는 공사에 투입되는 모든 전시 장치 자재를 전시회 기간이 종료된 후 지정된 기간 내 신속히 철거하여야 한다.

Ⅱ. 조립식 장치물 공사

1. 조립식 장치물의 자재는 계약상대자측이 보유한 장치물(합판, 상호 간판, 알루미늄제작)을 임대하는 조건으로 하되, 장치물은 흠집 및 찌그러진 부분이 없는 신품과 같은 수준의 자재를 사용, 시공하여야 한다.

2. 조립식 장치물의 자재운반 및 설치, 철거는 계약상대자 책임 하에 완료토록 한다.

3. 조립식 장치물의 조립공사는 도면에 의하여 조립하되 견고하게 조립되어야 하며 모든 조립식 장치물의 재료는 규격품을 사용하여야 한다.

4. 장치공사 내역, 설치 장소 및 디자인 변경은 전시회의 특성에 따라 일부 조정될 수 있으며, 계약상대자는 연합회의 요구에 최선을 다하여야 한다.

5. 모든 조립식 장치물은 흠집, 본드자국 등 훼손이 없는 제품을 사용하도록 한다.

6. 조립식 장치물 공사와 간선 공사의 시공은 전시회의 개막전일 20:00시까지 완료되어야 하며, 시공 지연 시에는 매 시간당 계약금액(부가세별도)의 0.25%에 해당하는 지체상금을 현금으로 납부하여야 하며, 전시회 담당자와의 긴밀한 협조를 통하여 일정에 차질이 없도록 하여야 한다.

7. 장치공사 담당자 및 전기공사 담당자는 전시장 개장시간(준비, 행사, 철거시간)동안 전시장내에 상주하여야 한다.

8. 본 공사는 주최 측에 제시한 디자인 시안에 따라 기본 구조물을 형성하고 간판에 부착할 상호명은 전시회 사무국 지시에 따라 시공한다.

Ⅲ. 목공사 및 그래픽 공사

1. 재료

목재와 합판은 건조한 것으로 사용하여야 하며 구부러짐, 균열 및 기타 결점이 없고, 특히 합판은 한국공업 표준규격에 합격한 것을 사용하며, 연합회 전시회 담당자가 인정할 수 있는 것을 사용하여야 한다.

2. 쇠못은 특별한 것을 제외하고 2.5배 이상의 길이의 것을 사용하여야 한다.

3. 철 재료는 한국공업 표준규격에 합격한 것을 사용하고 제조회사, 제품명 등에 대해 담당자의 승인을 득하여야 한다.

4. 가연성 칠 및 사용 중인 칠은 방화에 특히 유의하여 전용 창고 등에 보관하여야 한다.

5. 도면대로 세밀하게 칠 또는 그래픽을 시공하여야 하며 색상, 광택 등에 대하여 연합회 전시회 담당자로부터 승인을 득하여야 한다.

6. 칠은 모여들기, 얼룩, 흘러내림, 주름, 거품, 솔 자국 등의 결점이 생기지 않도록 균등하게 도장하여야 한다.

7. 칠은 일차 바데 도포한 후 샌드페이퍼로 연마하고 도장함을 원칙으로 한다.

Ⅳ. 파이텍스 공사

1. 부스 내 파이텍스공사는 지정한 색상으로 하되 연합회 전시회 담당자의 승인을 득하여야 한다.

2. 파이텍스는 방염 신품을 사용하여야 하고 조각품을 사용하여서는 안된다.

3. 파이텍스 색상은 동일해야 하며, 얼룩진 면이 있어서는 안된다.

4. 공사 후 전시기간 동안 파이텍스의 이음부분이 벌어지는 것을 발견하는 즉시 계약상대자는 이를 보수, 완료하여야 한다.

5. 파이텍스는 접착 면이 고르게 부착되어야 하며, 울거나 찌그러지면 안 된다.

Ⅴ. 전기배선공사

1. 전기선은 K.S. 규격품의 제품을 사용하여야 한다.

2. 시공은 전기 기술자격 소지자로 하여금 배선계획을 세워 시공토록 하며, 자격증 사본 2부를 공사 시작 3일전까지 연합회의 개별 전시회 담당자에게 제출하여야 한다.

3. 안전사고가 없도록 특히 접속부분은 튼튼하게 비틀어 매고 충분히 절연 테이프를 감는 등 완전한 시공을 하여 전기안전사고에 유의토록 한다.

Ⅵ. 압축공기 및 급배수 설비

1. 압축공기 및 급배수설비는 EXCO의 설치 및 관련 규정을 준수하여 설치하여야 한다.

2. 사용에 이상 없도록 최종 점검을 하여야 하며, 연결 배관 마감 작업, 통로 측 배관 보양(주의 표시 설치) 등 안전사고를 미연에 방지하도록 최선의 조치를 다하여야 한다.

2024.  1.

(사)대구경북섬유산업연합회