『2012 대구국제섬유박람회』

트레이드(Trade) 패션쇼 과업지시서

제 1 장 총   칙

1절 공사개요

1. 공사건명 :『2012 대구국제섬유박람회(Preview In DAEGU 2012)』

트레이드(Trade) 패션쇼 무대 설치 / 운영 / 철거공사

2. 장    소 : 엑스코 1층 전시장 내

3. 전시기간 : 2012. 3. 7(수) ~ 9(금) / 3일간

4. 공사일정

가. 설치 : 2012. 3. 5(월) ~ 6(화) 16:00 까지(필히 엄수)

나. 점검 : 2012. 3. 6(화) 16:00 ~ 20:00

다. 철거 : 2012. 3. 9(금)

2절. 과업내용

1. 무대 및 체험공간

구 분	과업 내용
시스템	○ 연출 공간 : 21*18m ○ 상기 공간 내에서 적정한 무대, 영상, 조명, 음향 설치 ○ 무대 공간 외 바닥 파이텍스 및 객석 처리
운 영	○ 참가업체와의 충분한 미팅을 통한 연출기획 ○ 1일 2회 이상 3일간 행사 연출 ○ 동시행사인 대구컬렉션 패션쇼 일정을 고려한 일정 ○ 전문모델 15명이상 ○ 헤어, 메이크업, 코디 등 전문인력 배치 ○ 패션 쇼 사전 집객을 위한 퍼포먼스(안) ○ 무대운영 연출자, 사회자 및 보조인력의 운영 ○ 패션쇼에 필요한 부대공간 설치 및 소품 ○ 패션쇼 영상 및 사진 촬영
기 타	○ 성공적이고 원활한 행사운영을 위한 추가 제안

2. 기타사항

가. 용역기간 중 중간보고 및 결과보고

· 중간보고는 용역기간 중 발주처가 지정한 날짜 현재 진행상황을 보고

· 결과보고는 과업수행에 따른 관련 사진자료 일체, 관련 데이터 등 일체의 자료를 계약기간 종료일까지 보고

나. 본 계약금액은 과업내용의 관련사항의 수정/변경 등을 모두 포함

다.  본 용역과 관련된 데이터의 소유는 발주처에 귀속되며, 계약상대자는 관련 데이터를 임의로 사용하지 못한다.

라. 본 과업지시서에 명기되어 있지 않은 사항이라도 관계법령의 규정 등에 의하여 필요하다고 인정하는 중요사항은 발주처와 협의하여 결정한다.

3절. 일반사항

1. 설계의 해석

본 공사는 도면과 시방서에 의하여 발주처의 지시에 따라 시공하되 불분명한 개소가 있을 시는 발주처의 해석에 따른다.

2. 시    공

본 공사는 현장조립에 앞서 공장에서 완전 제작한 후 운반하여 현장 조립하여야 한다.

3. 재료 및 색조

설계자가 지시하는 대로 재료, 색조대로 시공하여야 하며, 완성 후 현장 확인을 득한 후 담당자에 납품, 시공 확인을 받아야 한다.

4. 설계변경

현장공사에 있어 필요에 따라 재료의 치수, 위치, 공법 등 경미한 변경으로 인한 공사금액 및 공사기간은 증감하지 않는다. 단, 수량이 증가하거나 감소하는 경우는 추가로 공사금액을 정산한다.

5. 일반재료

본 공사에 사용되는 모든 재료는 도면에 표기된 재료로서 시공하되 K.S. 규격품을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

6. 견본품

설계도면에 명시된 모든 칼라, 문안 원고 등은 사전 담당자의 승인을 받은 후에 사용한다.

7. 수    속

가. 공사에 필요한 수속은 시공자 책임 하에 완료토록 한다.

나. 시공 시 필요한 수속절차 및 소요비용은 시공자 부담으로 한다.

8. 공사장 관리

가. 노무자, 기타 인원의 출입감시, 풍기 및 위생단속을 철저히 한다.

나. 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 기타 안전사고 유의하며 사고 시에는 시공자가 전적으로 책임을 진다.

다. 기존 시설물의 파손 등은 시공자가 원상 복구하여야 한다.

라. 시공재료 및 시공설비의 정리와 관련, 현장내의 청소를 철저히 하고 전시장 관리자의 지시를 준수 시행한다.

9. 전시 장치물의 사후처리

모든 공사에 투입되는 전시장치 자재는 전시회 기간이 종료된 후 지정된 기간 내 신속히 철거한다.

제 2 장 일반 공사

1절. 조립식 장치물 공사

1. 조립식 장치물의 자재는 시공자측이 보유한 장치물(합판, 상호간판, 알루미늄제작)을 임대하는 조건으로 하되, 장치물은 흠집이나 찌그러진 부분이 없는 신품으로 보이는 자재를 사용, 시공하여야 한다.

2. 조립식 장치물의 자재운반 및 설치, 철거는 시공자 책임 하에 완료토록 해야 한다.

3. 조립식 장치물의 조립공사는 도면에 의하여 조립하되 견고하게 조립되어야 하며 모든 조립식 장치물의 재료는 규격품을 사용하여야 한다.

4. 조립식 장치물의 현장조립에 있어 조립위치 및 자재수량 등에 다소 변경 또는 증감이 있다 하더라도 도급금액 및 공사기간은 증감하지 아니한다.(예 : 상호간판 추가, 스포트라이트 추가, 번호판추가 등)

5. 모든 조립식 장치물은 흠집, 본드자국 등 훼손이 없는 제품을 사용하도록 한다.

※ 특기사항

모든 조립식 상호명 보드 색상 및 레터링 높이는 설계도면에 의거하여 동일하게 제작할 것

2절. 목공사 및 그래픽 공사

1. 재료

목재와 합판은 건조한 것으로 사용하여야 하며 구부러짐, 균열 및 기타 결점이 없고, 특히 합판은 한국공업 표준규격에 합격한 것을 사용하며, 담당자가 인정할 수 있는 것을 사용하여야 한다.

2. 쇠못은 특별한 것을 제외하고는 모두 2.5배 이상의 길이의 것을 사용하여야 한다.

3. 철재료는 한국공업 표준규격에 합격한 것을 사용하고 그 제조회사, 제품명 등에 대해 담당자의 승인을 받는다.

4. 가연성 칠 및 사용중인 칠은 전용창고, 또는 방화에 특히 유의하여 보관하여야 한다.

5. 세밀하게 도면대로 칠 또는 그래픽을 하여야 하며, 색상, 광택 등을 담당자에게 확인, 승인을 받는다.

6. 칠은 모여들기, 얼룩, 흘러내림, 주름, 거품, 솔자국 등의 결점이 생기지 않도록 균등하게 도장한다.

7. 칠은 일차 바데 도포한 후 샌드페이퍼로 연마하고 도장함을 원칙으로 한다.

3절. 파이텍스 공사

1. 부스 내 파이텍스공사는 지정한 색상으로 하되 담당자의 승인을 받아야 한다.

2. 파이텍스는 방염 신품을 사용하여야 하고 조각품을 사용하여서는 안 된다.

3. 파이텍스 색상은 동일해야 하며, 얼룩진 면이 있어서는 안 된다.

4. 공사 후 전시기간 동안 파이텍스의 이음부분이 일러나는 것을 보는 즉시 보수 완료하여야 한다.

5. 파이텍스는 접착 면이 고르게 부착되어야 하며, 울거나 찌그러들면 안된다.

4절. 전기배선공사

1. 전기선은 K.S. 규격품의 제품을 사용하여야 한다.

2. 시공은 전기 기술자격 소지자로 하여금 배선계획을 세워 시공토록 하며, 자격증 사본2부를 공사 시작 3일전까지 담당자에게 제출하여야 한다.

3. 특히 안전사고가 없도록 접속부분은 튼튼하게 비틀어 매고 충분히 절연 테이프를 감아 완전한 시공을 하여 전기안전사고에 유의토록 한다.

※ 특기사항

전기담당자는 전시장 개장시간(준비, 행사, 철거시간)동안 전시장내에 상주하여야 한다.

2012. 1. 31.

(사)대구경북섬유산업협회 회장