2016 대구국제섬유박람회(PID)

『지역브랜드 육성 홍보관 시공 및 운영』 과업지시서

2016. 1

- 2016 대구국제섬유박람회 -

「지역브랜드 육성 홍보관 시공 및 운영」 과업지시서

1. 사업 개요

❍ 사 업 명 : 2016 PID 「지역브랜드 육성 홍보관」시공 및 운영

❍ 사업기간 : 계약일로부터 2016년 3월 25일까지

❍ 기초금액 : 일금40,000,000원정도(일금사천만원정도)-VAT 포함

❍ 전시기간 : 2016. 3. 9(수) ~ 11(금) / 3일간

• 크기 : 25부스 (가로 15m × 세로 15m × 높이 4m 내)

• 설치 : 2016년 3월 6일~8일 / 철거 : 2016년 3월 12일

※ 상세일정은 추후 통보

❍ 설치장소 : EXCO 1층 전시장 내

2. 홍보관 구성 내용

❍ 설치․운영 기본방향

- 사업의 목적에 적합한 창조적이고 효율적인 전시 장치물 구성 및 설치

- 기 개최 전시회에 사용된 부스 디자인(제안참여사 또는 타사) 사용 배제

- 참가업체 전시물에 어울리는 공간구성과 비품, 장치물 시공

❍ 부스크기

- 크  기 : 홍보부스 25부스 정도, 225㎡

(가로 15m × 세로 15m × 높이 4m 내)

❍ 홍보관 조성 방향

- 2016 대구국제섬유박람회 『지역 브랜드 육성 홍보관』 시공 및 철거

- 소재 & 패션, 스포츠 아웃도어, 침장, 패션소품 존을 구성하여 참가업체 제품 홍보를 위한 최적의 공간 배치

- 참가업체 홍보자료 수집 및 홍보 패널 제작 설치

- 참가업체 제품 전시를 위한 디스플레이 진행

- 홍보관내 물품보관 창고 및 상담존 구성

- 홍보관 내 필요 비품(테이블 및 의자 등)의 적절한 배치

- 주최 측의 부스 배치도에 따라, 인근 부스와의 동선관계, 관람 동선 및 부스 운영이 쉽도록 개방적인 형태로 구성

- 지역브랜드 홍보를 위한 수준 높은 디자인과 시공 자재 사용

❍ 홍보관 구성(안)

테마별 주제	주요내용
패션 & 소품 브랜드	▪참가업체 : 5개사 + 5개사 정도 ▪지역 디자이너 브랜드 + 소품 브랜드 제안 - 의상 전시를 위한 디스플레이 방안 제안
스포츠 & 아웃도어 브랜드	▪참가업체 : 5개사 정도 - 테마별 이미지 제안 및 디스플레이 방안 제안
침장 & 홈텍스타일 브랜드	▪참가업체 : 5개사 정도 ▪침장 브랜드, 텍스타일 디자인 - 침구류 전시를 위한 디스플레이 제안
유니폼 브랜드	▪참가업체 : 5개사 정도 - 유니폼, 단체복 이미지 제안 및 디스플레이 방안 제안

∙ 테마별 주제에 맞는 이미지 및 텍스트 작업 진행 및 설치

∙ 전시품목과 관련된 주제 선정, 주제간 연계성, 지역 브랜드 홍보에 친숙하게 다가갈 수 있는 이미지 전개

∙ 테마별로 참가업체 브랜드 설명과 업체별 대표적인 상품을 선정하여 전시

∙ 판넬보다는 사진, 그림, 동영상 등을 활용하고, 전시내용 설명도 즉각 이해할 수 있도록 쉽게 구성

∙ 의상 전시를 위한 마네킹, 홈 침장 전시를 위한 적절한 비품 임대와 제시로 전시 구성

∙ 시안은 사무국의 요청과 협의에 의해 수정 가능 함

❍ 구성내역

NO.	구 분	내 역	수량	비고
1	마네킹	의상전시	업체별1~2	수량은 변동 가능
2	침대, 소파, 기타 비품	침장전시		수량은 변동 가능
3	상담테이블 및 의자 세트	원형테이블	3개이상	수량 및 제원은 제안사항
4	인포메이션 데스크	철제 또는 목공	1개이상
5	인포 의자	-	2개이상
6	생수	생수 및 생수통 1식	2식이상	기간 중 공급
7	쓰레기통	-	1개이상
8	방명록 및 명함수거함	고급형	1개이상
9	도우미	안내 등	1명이상	3일간

※ 효과적인 홍보관 구성을 위해 필수품목 이외에 물품수량 및 영상표출 방법, 홍보관 재질 등 제원에 대한 제한을 두지 않음

3. 부스 운영

❍ 부스 설치

- 엑스코(EXCO) 전시장 사용 규정 준수

- 유틸리티(전기, 인터넷 등) 비용 일체 포함

- 부스의 안전을 위한 법적 조치(보험) 및 운영 계획 제출

- 부스 시공, 운영, 철거 관련 제반 발생 비용은 모두 포함

4. 일반사항

❍ 설계의 해석

- 본 전시부스 장치공사(이하 ‘공사’라 한다)는 도면과 과업지시서에 의하여 실시하되 불분명한 개소가 있을 시는 발주처와 계약상대자간의 협의를 통해 해결한다.

❍ 시공

- 본 공사를 위한 자재의 시공 및 설치는 공장에서 완전 제작한 후 운반하여 현장에서 조립하여야 한다.

- 일부 품목의 경우 발주처는 계약상대자와의 사전 협의를 통해 시공자재의 재질 또는 규격을 변경할 수 있다.

❍ 재료 및 색조

- 계약상대자는 과업지시서 등을 기반으로 하여 발주처에서 요청하는 재료 및 색조대로 시공하여야 하며, 완성 후에는 발주처의 확인절차를 거쳐 납품 및 시공하여야 한다.

❍ 설계변경

- 현장공사 중 전기, 시설물 보강, 세부품목의 발주와 같은 추가사항 발생 시 계약상대자는 사전에 발주처의 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

- 재료의 치수(규격), 공법, 위치 조정과 같은 경미한 변경사항 발생 시 본 공사의 계약금액 및 계약기간은 증감하지 않는다.

- 발주처의 요구에 의하여 신규품목이 발생할 경우, 해당 전시회 과업내용의 변경(설계변경)에 대하여 연합회는 계약상대자와의 협의하에 변경계약을 체결할 수 있다. 단, 신규품목에 대한 단가산정은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 시행령, 시행규칙, 행정자치부 계약예규 등의 기준을 적용한다.

- 증감된 물량의 단가는 계약상대자가 제출한 산출내역서상의 단가로서 정산하여 처리하며, 특히 물량증감에 대하여 계약상대자는 이의를 제기할 수 없다.

❍ 일반재료

- 본 공사에 사용되는 모든 재료는 도면에 표기된 재료로서 시공하되 K.S.규격품을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

❍ 견본품

- 설계도면에 명시된 모든 칼라, 문안 원고 등은 사전에 엑스코의 승인을 득한 후 사용한다.

❍ 수속

- 본 공사에 필요한 수속은 계약상대자의 책임하에 완료토록 한다.

- 시공 시 필요한 수속절차 및 소요비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

❍ 공사장 관리

- 계약상대자는 노무자, 기타 인원의 출입감시, 풍기 및 위생단속을 철저히 하여야 한다.

- 계약상대자는 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 기타 안전사고 유의하며 사고 시에는 전적으로 책임을 진다.

- 기존 시설물의 파손 등은 계약상대자가 원상 복구하여야 한다.

- 계약상대자는 시공재료 및 시공설비의 정리와 관련하여 현장내의 청소를 철저히 하며, 전시회 담당자 및 엑스코 전시장 관리자의 지시를 준수 시행하여야 한다.

❍ 전시 장치물의 사후처리

- 계약상대자는 공사에 투입되는 모든 전시장치 자재를 전시회 기간이 종료된 후 지정된 기간 내 신속히 철거하여야 한다.

❍ 조립식 장치물 공사와 전기 공사의 시공은 각 전시회의 개막 前일 17:00시까지 완료되어야 하며, 시공 지연 시에는 1일당 계약금액(부가세별도)의 0.25%에 해당하는 지체상금을 현금으로 납부하여야 한다. 단, 시공 지연에 따른 손해배상은 별도로 산정하여 발주처에 보상을 하여야 한다.

❍ 장치공사 기간 및 전시기간 중에는 총괄 책임자 1명 이상이 상주하여야 한다.

○ 본 계약대금은 계약 종료 후 일괄 지급하며, 연합회 지급규정에 의해 대금을 지급함. 끝.

2016.  1.  22.

(사)대구경북섬유산업연합회 회장