	ECO SOCIETY RETECH HAN, Jeong-Kwang / CTO retech@chol.com / 010) 9733-2419

<쓰레기 없는 녹색 도시건설> 시범단지조성 사업제안서

Green Technology of Co2 Reduction Zero Waste Project

1. 제안의 배경.

기후협약에 따른 온실가스 저감과 에너지 절약 감축의무는 경제성장과 환경문제의 이율배반적 다양한 문제(Various Importance Problem)를 안고 있습니다. 지구촌의 자원보전과 지속가능한 발전(ESSD), 그리고 저탄소 녹색성장(Low Carbon Green Growth)의 Agenda에는 순환자원 사회형성이라는 과제가 자리하고 있습니다.  한국은 지난 ‘08. 9월 <폐기물은 처리의 대상이 아닌 자원의 대상>으로 Paradigm을 변경하고 악성민원과 2차 환경오염의 원인이 되는 소각장, 매립장의 건설을 지양하고 <쓰레기 없는 도시건설>로 순환자원 자원화 사업을 추진하고 있습니다.

2. 리텍환경기술개발원 보유기술.

리텍은 독보적 고유 실용 환경기술 보유기업으로 대량발생 폐기물의 안정적 안전처리를 통한 환경보전의 명분과, 신재생에너지(Renewable Energy)와 경쟁력 있는 대체 자본재 생산을 통한 확실한 경제적 실리는 물론 지속적이며 안정적인 일자리 창출과 지역경제의 활성화를 비롯한 탄소세 저감과 탄소배출권의 수출지원에 협력하고자 합니다. 이런 쓰레기 없는 녹색 도시건설을 추진하기 위해서는 이를 실천할 수 있는 3R(Reduce, Reuse, Recycling)정책을 포함하여 기술과 자금(Technology & Cost of Equipment)이 수반하는 사업으로 과학적이며 공학적인 사고(Science & Engineering Mind)와 국민이 공감하고 동참할 수 있는 철학적 문화적 개념 등이 어우러진 포괄적이며 보다 구체적인 방향과 Vision을 담은 제안을 합니다. 이런 토대아래 사회적 벤처기업(For Your Country & Society Venture Member)과 인식을 같이하고 사회간접자본사업과 민간투자기부체납(S.O.C or B.O.T Business)사업의 성공을 위하여 M.O.U를 통한 국제환경기금(International ECO Fund)의 알선 등 쓰레기 없는 녹색 도시건설을 위한 좀 더 전문적이며 현실에 입각한 교류를 희망합니다. 우리는 폐기물이 처리의 대상이 아닌 자원의 대상으로 제3의 자원으로 저가(Low Cost), 고품질(High Quality), 고부가(High Value Added), 고효율(High Factor), 고기능성(High Faculty)의 경쟁력 있는 부품소재와 자본재(Equipment & Material)의 생산을 통해 기업은 물론 국가경쟁력(The Competitive Power of Country) 및 수입대체 신소재와 응용제품의 생산으로 지속적이며 안정적인 고용창출과 지역경제 활성화를 선도하는 첨단, 미래의 정맥산업 보유기술이 Waste Recycling Seed Technology Complex를 통한 기후변화에 따른 탄소세와 탄소배출권 거래를 위한 대안으로 귀 정부를 세계 제일의 녹색의 땅 환경시범도시로 성장할 수 있도록 협력하고자 합니다.

3. 제안의 이유

일 자	주관부서	정책변화의 내용
‘07. 10.	환경부	폐기물은 처리의 대상이 아닌 자원의 대상으로 패러다임변경
‘08. 08.	지식경제부	신재생에너지산업을 국가동력산업으로 육성
‘09. 10.	청와대	폐기물자원화사업을 신 성장동력산업으로 육성하겠습니다.
‘11. 11.	청와대 국무회의	‘20년까지 전국을 “쓰레기 제로사회 건설” 국무회의 통과
		지방정부는 매년 그 실적을 중앙정부에 보고

1) 정책변화의 배경

일자리 창출	600명/사업별/업체당/년의 지속적이며 안정적인 일자리 창출사업
지역경제 활성화	최소 45억원/년의 처리비용 절감을 통한 지역경제 활성화 기여효과
고령사회 자립사업	급속한 고령사회의 자립형 실버산업으로 육성
녹색성장 시범사업	손에 잡히고, 눈에 보이는 저탄소 녹색성장 대체 신소재 시범사업

2) 사회적 배경

폐기물 종류별 자원화사업(Recycling Technology) 내용.

폐기물별	폐기물상태	자원화 기술 내용
합성섬유류 Textile	Scrap, Dust, Waste	목재류 대체 신소재 및 대용제품 제조 섬유판재와 섬유팔레트 및 건축자재
조개껍질류 Shell	조개껍질	사료 및 비료와 아토피 방지용 불연 방화용 천연 건축자재 제조
합성수지류 Packing resin	Scrap or Waste	포장폐기물을 포함 합성수지류 폐기물 신 재생에너지 경질유 및 연료제조
제지류 Paper Waste	Scrap or Waste	제지공장 슬러지 포함 제지판재 및 제지팔레트 제조
목재류 Wood Scrap	Scrap or Waste	신소재 건축자재 및 연료제조
젖은 폐기물 Wet Type	Waste of Wet	음식쓰레기. 하수슬러지 오니케익 등 토양복원 소재 및 퇴비제조
고무, 스폰지 Rubber	Waste or Scrap	신재생에너지 및 신소재l
금속류 Metal	Electric Waste	금, 은 동, 바나디움, 몰리브덴 등 유가희귀금속 추출
용융화사업 Melting	Middle&Low Waste	신재생에너지 및 장묘문화사업
건설용 Building	Building Scrap	호안 블럭 등 건축자재 제조
신재생 Energy	대기활용	풍력에너지 간편화 신재생에너지 생산 자체전력의 생산 신기술
기타 Another	수요자가 요구하는 모든 제품 제조기술 개발이 가능 User Need's Recycling Technology R & D

■ 약속조건 : 20,000 톤/년 발생폐기물은 신재생에너지 및 자원화로 수익창출

수익구조는 양산시 2백5십만불US＄/ Year(30억원/년) 순이익보장

구분	투자자	기술제공
국내	자원화 시범시설 투자	자원화 기술투자 정부정책자금 및 해외 에코편드
해외	SOC, BOT 사업을 통한 기부체납	기술제공 및 지역 에코펀드조달

수익창출을 위한 역할 분담

분야별	기대효과의 세부내용
환경적 효과	1. 대량발생 페기물의 안정적 안전처리 효과 2. 대기, 수질, 토양 등 2차 환경오염의 근원적 해결기술 3. 폐기물 자원화 1% 자원화의 경우 => 47,025,000Kg CO² 저감효과 => 1,410,750,000 나무 식목효과 4. 합성수지 및 포장폐기물 70,000톤 자원화의 경우 => 34,650,000Kg CO² 저감효과 => 103,950,000 나무 식목효과
경제적 효과	1. 원유 63천톤 수입대체효과 2. 48억원/년의 지역경제 활성화 효과 3. 지방정부 폐기물 처리비용 절감효과 (최대 50억원/년) 4. 폐기물 1개 품목당 30억원/년의 순이익 창출보장 효과
기술적 효과	1. 전기, 전자, 기계, 화공, 물리, 물류, 자동화산업 등 관련산업 의 동반 발전효과 2. 자원화 기술축적에 따른 환경플랜트의 수출효과 3. 신재생에너지 및 대체 자본재 대응기술효과
사회적 문화적 효과	1. 경쟁력 있는 벤처기업의 인재육성 2. 600명/년/1개 기업의 신규 일자리창출 효과 3. 자원화 시범시설의 교육, 훈련, 견학, 체험의 장 활용효과 4. 전시, 홍보, 판매의 장 활용효과 5. 고령화 사회를 대비한 자립형 실버타운 시범사업장

순환자원 자원화사업의 기대효과.

합성수지폐기물 유화 자원화사업 경제성분석.

공장면적			5,000평 (법정 소재저장 및 시설공장 각 500평)
시설비용			약 50억원/1 Unit (공장 토지 및 건축비용 제외)
처리용량			20톤/1 Unit (경질유 생산기준)
생 산 량			월간비용	년간비용	참고사항
1. 폐기물처리비용			80백만원	960백만원	소재투입 : 20톤/일 생산제품 : 경질유(디젤) 생 산 량 : 디젤 - 85% 재생 알미늄 - 5% 카본블랙 - 10% (카본블랙 : 신소재연료)
2. 예상매출액			430백만원	5,160백만원
3. 비 용	인건비	15%	64.5백만원	774백만원
	감가상각비	10%	43백만원	516백만원
	연구개발비	07%	30백만원	361백만원
	복리후생비	10%	43백만원	516백만원
	기타경비	08%	34.4백만원	413백만원
4. 총비용			215백만원	2,580백만원
5. 경상이익			215백만원	2,580백만원
6. 추정 경상이익률			50%(투자회수기간 6개월)

섬유폐기물 자원화사업 경제성분석.

1. 수거이익	수거운반업 허가에 따른 전문 업체. 60톤/일 x 300일/년 x 15만원/단가 => 27억원/년(245만불/년)
2. 생산이익	4‘ x 8' x 12mmt board / 1 Shift 기준 1,000매/일생산량 x 2.5만원/단가 x 300일/년간 작업일 수 => 75억원/년(682억불/년)
3. 공제금액	인건비 : 200만원/평균임금 x 50명/총원 x 16개월/년(400%상여금) 관리비 : 평균 인건비의 2배수 (16억원 x 2)
4. 수익평가	생산이익 - 공제금액 => 43억원/년 순이익발생
5. 참고사항	공장면적 : 5,000평 이상 (약 100억원 투자규모- Case by Case) 생산제품 : 신소재 섬유판재, 섬유팔레트, 기타 섬유건축자재류

발명특허 등 산업재산권 취득현황.

제031907호	합성수지 팔레트 제조기술
제161818호	신소재 섬유판재 제조기술 (공정특허)
제161819호	2차 가공신소재 미장섬유판재 제조기술 (공정특허)
제161223호	신소재 섬유 완충봉투 제조기술
제178121호	신소재 건축용 섬유 판넬부재 제조기술
제177478호	천연소재 통풍중창 제조기술
제277022호	신소재 섬유 방수골판지 포장소재 제조기술
제214379호	짚을 가공한 이조합판 제조기술
제005711호	신소재 섬유 슬레이트 제조기술
제029555호	신소재 섬유가스켓 및 전기절연제 제조기술
제023947호	신소재 섬유 인조 목재 제조기술
제005710호	신소재 섬유 건축용 Joint Sheet 제조기술
제300093호	신소재 섬유팔레트 제조기술
제023155호	신소재 섬유류 재생단열재 제조기술
제017912호	신소재 섬유 대형성형물 제조기술
제019197호	환경친화형 섬유류 전산실 바닥소재 제조기술
제005708호	신소재 섬유 성형의자 제조기술
제039866호	신소재 섬유 온돌마루판 제조기술
제039867호	환경친화형 신소재 섬유 인쇄회로기판 제조기술
제039868호	환경친화형 신소재 흡음소재 및 방음벽 제조기술
제009156호	환경친화형 신소재 섬유도어 제조기술
제014012호	환경친화형 신소재 섬유 CD-Case 제조기술
기 타	출원 가능 기술을 포함하여 공동출원 및 출원특허는 목록에서 제외되어 있으므로 더 많은 기술내용은 검색사이트나 특허넷에 서 <한정광> 또는 <리텍>을 검색해 보시기를 권합니다.

- For Your Success -