2003년 세계 섬유소비 분석

(자료원 : 아시아의 섬유)

2003년 세계 섬유소비는 천연섬유가 약간 감소를 보인 반면, 화학섬유는 꾸준한 증가세를

지속했다.

1. □03년 세계 섬유소비 5,770만톤

섬유기계메이커인 Saurer 그룹에 따르면 □03년 세계 섬유소비는 전년대비 2.7% 증가한 5,700만톤으로 1인당 평균섬유소비량이 9.1kg에 달했다. □93년 1인당 평균섬유소비량이 7.3kg이었던 것이 비하면 10년 동안에 1.8kg 증가한 셈이다. 1인당 섬유소비량은 □85년 7.0kg이었으며, 그후 7kg대에 머물렀다. 8kg대를 상회한 것은 □97년 8.2kg으로 약 12년이란 세월이 걸렸다. 그러나 9kg대를 넘은 것은 □02년 9.0kg으로 채 5년이 걸리지 않아, 최근 들어 섬유의 소비확대가 급속히 이루어지고 있음을 알 수 있다.

본 섬유소비량에는 麻類는 제외되었다. 이를 포함하면 섬유생산량은 전년대비 2.4% 증가한 6,288만톤이며, 1인당 평균섬유소비량은 9.9kg이 된다. 麻類는 전년과 거의 같은 520만톤이 생산되었다.

세계 섬유소비 현황

(단위: 천톤)

구 분	□02	□03	전년대비
면화 양모 견	21,385 1,270 91	21,272 1,243 92	△0.5 △2.1 1.1
천연섬유	22,747	22,606	△0.6
셀룰로스 F SF 합 섬 F SF	458 2,311 17,368 13,326	476 2,447 18,306 13,869	3.6 5.9 5.4 4.1
화학섬유	33,463	35,098	4.9
섬유계	56,210	57,704	2.7
인구(10억명) 1인당 섬유소비량(kg)	6.23 9.0	6.34 9.1	1.8 1.1

자료: Saurer Group

2. 화학섬유의 소비증가

소재별로는 천연섬유가 약간 감소를 보인 반면, 화섬(Olefin 포함)은 전년대비 4.9% 증가하여 소비증가를 견인한 것으로 나타났다. 천연섬유의 주류를 이루고 있는 면화는 □90년 1,940만톤으로 증가한 이후 2,000만톤을 상회하지 못하고, 2000년에 마침내 2,000만톤대를 상회하였다. 이에 반해 화섬은 □90년 1,940만톤에서 2000년에는 3,110만톤으로 3,000만톤대을 돌파하였고, □03년에는 3,510만톤으로 큰 폭의 증가를 보였다.

3. 중국의 급상승

□03년 화섬 생산량을 주요 국별로 살펴보면 중국만이 전년대비 두 자릿수의 성장을 보인 반면, 그 이외의 국가는 보합 내지는 약간 감소한 것으로 나타났다. 품종별로는 폴리에스터와  셀룰로스 섬유(라이오셀 포함)가 증가를 보인 반면, 그 이외 제품은 감산 혹은 보합을 보였다.

국가별 화섬 생산현황

(단위: 백만톤, %)

국가	□02	□03	전년대비
중국 미국 대만 한국 인도 인니 일본	9.9 3.8 3.2 2.3 2.0 1.4 1.3	11.7 3.8 3.2 2.2 2.0 1.4 1.2	18 0 0 △4 0 0 △8
이상계	23.9	25.6	7
기타	9.6	9.6	0
세계계	33.5	35.1	5

품목별 화섬 생산현황

(단위: 백만톤, %)

품목	□02	□03	전년대비
폴리에스터 F 폴리에스터 SF 나일론 F 나일론 SF 폴리프로필렌 아크릴 셀룰로스 기타	12.0 8.8 3.5 0.5 3.0 2.7 2.8 0.3	12.9 9.4 3.4 0.5 3.0 2.7 2.9 0.3	8 7 △3 0 0 0 4 0
세계계	33.5	35.1	5

자료: Saurer Group

4. 품목별 동향

□ 폴리에스터

장섬유는 전년대비 7.6% 증가한 1,287만톤, 단섬유는 6.6% 증가한 939만톤이었다. 국가별로는 중국, 파키스탄, 사우디아라비아가 두 자릿수의 성장을 보였다. 그 이외의 증가도 아사아 국가가 주류를 이루었기 때문에 폴리에스터 생산에서 차지하는 아시아의 비중이 83%로 확대되었다. 세계의 용도별 구성은 방직용 장섬유가 54%, 산업용 장섬유가 4%, 단섬유가 42% 였다.

□ 나일론

장섬유는 전년대비 3% 감소한 340만톤, 단섬유는 전년과 같은 50만톤이었다. 구미 지역이 감소를 보인데다 아시아 지역의 성장이 억제된 것이 전체적인 정체를 보이게 된 이유이다. 최근 10년 동안의 용도별 성장을 보면 산업용 장섬유가 연율 2.0%로 비교적 높은 성장을 보인 외에, 카펫용 장섬유가 1.8%, 방직용 장섬유가 1.4%의 증가를 보였다. 단섬유는 연율 3.5% 감소했다.

□ 폴리프로필렌

폴리프로필렌은 전년대비 0.7% 증가한 299만톤(스펀본드, 모노필라멘트, 테이프(리본), 파이버필 제외)이었다. 장섬유는 1.3% 증가한 167만톤, 단섬유는 전년과 같은 131만톤이었다.

□ 아크릴

□02년이 전년대비 6.9% 증가한 273만톤으로 큰 폭의 성장을 보인 반면, □03년은 1.9% 감소한 268만톤에 그쳤다. 중국의 생산은 5.8% 증가한 63만톤으로 서구(터키 제외)의 생산량을 추월했다. 서구의 생산은 7.3% 감소한 58만톤, 터키는 12.4% 증가한 26만톤이었다. 선진국에서 4개의 아크릴 공장이 폐쇄되어 세계 아크릴 공장의 가동률은 90%로 회복되었다.

□ 셀룰로스

장섬유는 중국, 인도, 브라질의 생산증가에 힘입어 전년대비 3.9% 증가한 47만6,000톤이었다. 강력 레이온은 하이 퍼포먼스 타이어용이 증가를 보였다. 아세테이트는 합섬과의 경합으로 감소를 보였다. 단섬유는 5.9% 증가한 245만톤이었다. 비스코스는 유럽에서는 수요의 증가로 full 가동이 지속됐다. 구주이외의 지역에서도 부직포용과 모달의 증가가 지속되고 있다.

□ 기타 합섬

스판덱스의 성장이 두드러지게 나타났다. □03년 스판덱스의 생산은 25만톤이었다. 이 가운데 22%가 중국에서 생산되었다. 정번품은 수급 밸런스의 실조로 채산성확보에 어려움을 겪었다. 아라미드 섬유의 생산은 Para계가 3만3,000톤, Meta계가 1만7,000톤 정도 생산된 것으로 추정되고 있다.

5. 형태별·용도별 동향

□ 장섬유

세계의 용도별 생산구성은 방직용(의류용+가정용)이 77%, 산업용이 12%, 카펫용이 11%로 구성되어 있다. 방직용의 생산은 전년대비 6.4% 증가한 1,460만톤이었으며, 방직용 장섬유의 83%가 폴리에스터였으며, 이 가운데 5할을 중국이 생산했다. 산자용은 자동차 생산대수의 증가로 전년대비 6.4% 증가한 220만톤을 기록했다. 카펫용은 0.4% 감소한 210만톤이었다.

□ 방적사

세계의 방적사 생산은 전년대비 1.4% 증가한 3,883만톤이었다. 이 가운데 58%가 천연섬유(면사·모사)였으며 나머지가 화섬이었다.

□ 부직포

부직포의 생산은 전년대비 7% 증가한 450만톤이었다. 製法別 구성은 건식이 61%, 스펀본드가 24%, 습식이 8%, 에어레이가 7%이었다. 용도별로는 55.5%가 일회용제품이었으며, 그 내역은 위생용자재가 47%, 와이퍼용이 21%, 醫療用이 12% 이었다.